**三、初审参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **项目** | **招标技术规格要求** |
| 1 | 处理器 | 八核处理器，CPU主频≥2.0GHz |
| 2 | 操作系统 | Android7.0及以上 |
| 3 | RAM | ≥3GB |
| 4 | ROM | ≥32GB |
| 5 | 显示屏幕 | ≥5.0英寸FHD显示屏，分辨率≥1280(W)×720(L)全高清，电容式触摸,支持戴手套/带水触摸， |
| 6 | 指纹 | 支持指纹模块，方便指纹登录 |
| 7 | 手电筒 | 双手电筒设置，分别方便护士察看病人瞳孔和夜间查房；  |
| 8 | 广域网传输 | 4G全网通，支持双卡双待  |
| 9 | 防水防尘工业等级 | ≥IP65，提供认证证书 |
| 10 | 跌落测试 | 能经受多次从1.5米高度坠落 |
| 12 | 重量 | ≤230g |
| 13 | WIFI传输 | 支持2.4G和5G双频通信，支持IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 14 | 数据通信接口 | 工业级TYPE C接口，支持正反随便插拔 。 |
| 15 | 拍照 | 后置摄像头≥1300万像素 |
| 16 | 材质 | 外壳为抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒。 |
| 17 | APP应用安全管理 | 可设置APP使用权限。 |
| 18 | 电源 | ≥4000mAh锂离子充电电池。 |
| 19 | 扫描头 | 专用扫描头，性能达到国际顶尖水平。 |
| 20 | RFID | 支持NFC模块，方便读取操作 |
| 21 | 工作温度 | -20℃至+50℃ |
| 22 | 储存温度 | -40℃至+70℃ |
| 23 | 湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
| 24 | 抗震和抗冲击 | ≥1000次 0.5米滚动 |
| 25 | 静电放电(ESD) | ±15kV空气放电，±6kV直接放电 |
| 26 | 蓝牙 | 采用Bluetooth4.0技术 |
| 27 | 振动测试  | 符合国家标准GB/T2423.10-2008振动检测。 |
| 28 | 防腐蚀测试 投标 | 符合国家标准GB/T2423.17-2008防腐（盐雾）检测。 |
| 29 | 高低温测试  | 符合国家标准GB/T2423.3-2016恒定湿热检测。 |
| 30 | 防辐射测试 投标 | 符合国家标准GB/T17626.3-2016辐射抗扰度检测。 |
| 31 | 瞳孔灯  | 黄光LED灯 |
| 32 | GNSS | 支持集成GPS，北斗等 |