中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）远程会诊中心音频系统（医工）比选采购文件

**比选编号：22AT46078005858**

**采 购 单 位 ：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）**

**采购代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司**

**2022 年 8 月**

**参选人须知**

重要提示：

参选人不得存在以下情形：（1）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”官网（[http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）列入严重违法失信企业名单；（2）被最高人民法院在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）或各级信用信息共享平台中列入严重失信主体名单；申请获取比选文件时须提供以上官网查询截图（加盖单位公章）；（3）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（4）近三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、处以一万元以上罚款的行政处罚。

已申请获取比选文件的参选人如确定放弃参选，须至少于比选前三个工作日以邮件方式发送弃标函（格式自拟）至采购代理机构项目负责人邮箱gaohj@ahbidding.com，并以电话方式告知。若在比选前临时弃标且未及时发送弃标函影响比选者，其名单将会公示在中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）官网，并在 6个月内不得参加中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）招标项目。

参选人不得采用任何手段，干涉、影响医院正常的招标采购行为和评标结果，否则将被列入黑名单，禁止参加医院任何招标采购项目。

参选人在参与该项目参选的全部环节当中，如若出现提供虚假申请材料及证件、公然扰乱开评标秩序、围标串标、对比选文件虚假响应、侵犯知识产权及专利权、以行贿手段谋取中标等违反现行法律法规的情形，所产生的一切后果均由参选人自行承担，以上后果包括但不限于按法律规定取消参选或中标资格、没收参选保证金、接受行政处罚等。

成交单位收到成交通知书后，须按照院方要求的期限签订合同，并严格按承诺的“交货期”完成供货，如未按照要求执行或延期，且无法提供有效的应对方案，影响到院方正常使用的，采购单位有权终止合同，一切后果由成交单位自行承担。

**<总则>**

**一、采购单位：**

中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）

**二、采购内容：**

项 目 名 称：远程会诊中心音频系统

数量/供应期：采购期限3年

**标 书 费：200元**

若确认参与，请在信e采电子交易系（[www.xinecai.com](http://www.ahbidding.com/)）该项目项下缴纳费用，**如逾期未缴费或者不按规定缴纳所造成的后果，由参选人自行承担。（采购代理机构只能开具电子版增值税普通发票，发票一经开出概不退换。）**

**付款方式：设备验收合格后三个月首付90%货款，余额10%货款质保金一年后如无质量问题无息付清。**

三、**比选地点：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）行政楼负一楼会议室

**四、参选文件递交截止时间：**另行通知（邮件通知）

（最终参选文件递交截止时间或比选时间以邮件通知为准。）

**五、参选文件有效期：180 天**

**六、参选保证金：无**

**七、公示网址**

**安徽省招标投标信息网：<http://www.ahtba.org.cn/>信e采交易平台：[http://www.xinecai.com/](http://www.ahbidding.com/)**

**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）：<http://www.ahslyy.com.cn/>**

**八、比选要求：**

1、参选人必须具有独立法人资格和履行合同能力，具有政府相关部门颁发的营业执照和医疗用品生产或销售许可证(如适用)。

2、具有良好的商业信誉及完善的销售供应及优质的售后服务保障体系。

3、参选文件评审和确定中选人

* 1. 、采用综合评估的方法进行参选文件评审，包括技术评审、商务评审和报价评审。

（1）技术评审：采购单位对参选文件中的技术内容进行评审，与比选文件中的技术参数要求有实质性偏离者或提交的技术文件内容不真实者将被作废标处理。

（2）商务评审：采购单位对参选文件中的商务内容进行评审，不符合资质要求者或所提交的资质材料不真实者将作废标处理。有违规行为、不良记录或用户满意度低的参选人，其中选可能将被削弱；

（3）报价评审：采购单位对参选文件中的系统报价进行评审，与当前业界普遍性报价有严重偏离的，其中选可能将被削弱。

3.2、确定成交

（1）比选现场不宣布成交候选人；

（2）不保证最低报价的参选最终成交；

（3）采购单位将选择价格、质量、技术实力、财务状况、综合服务最优的参选人为作为成交单位，且实质与比选文件要求相符，该参选人应有资格和能力圆满地履行合同；

（4）采购单位有权根据参选文件对比选文件实质性响应的程序来决定一名或多名成交候选人，并接受参选人全部或部分的参选文件。

**4、注意事项**

**（1）已申请比选文件的参选人须按要求如期参加比选活动，对既未提交放弃比选确认函（截止时间为比选日前一天下午三点），又未参与比选的参选人将予以警告并记录在案。若参选人一年内累计出现三次及以上类似情况，将被取消申请资格，待参选人提出整改方案后，视整改情况决定是否恢复其参选资格。**

**（2）出席比选仪式的参选人授权代表携带身份证原件及授权委托书（或法定代表人身份证明书及身份证原件）签名报到以证明其出席。**

**九、解释权：**

凡涉及本次比选文件的解释权属于中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）。

**注：此为医疗设备的标书模板，非设备类仅供参考，可酌情删减。**

**<技术参数>**

**请务必提供所投产品日常使用的配套耗材，并单独报价，不计入总价。如未单独报价的，一律视为赠送。**

* **所投医用耗材如属集中采购目录品种，则必须为集采目录范围内产品。**
* **所有集中采购目录品种医用耗材，必须执行“两票制”**
* **不满足技术要求中“★”参数的,参选人对一般性条款的偏离项数超过5项（含**

**5项）,都将否决其投标文件。**

**中选后一年内不得变更供货单位，否则取消中选资格**

1. **主要技术参数：**

**★与医院现有远程视频系统联动，可实现异地多方高质量通话，音频无回声、无啸叫。**

**（一）音箱及功放设备**

**1、扬声器（2套）：**

**1) 单8寸全频音响；**

**2) 单元组合：LF 1×8""HF 2×3"" ，低音38芯120磁；**

**3) 阻抗≥8Ω；**

**4) 额定功率150W,最大功率300W；**

**5) 灵敏度≥87dB；**

**6) 声压级≥108dB peak,@1m；**

**7) 频率响应约45Hz～20KHz (±3dB)；**

**8) 辐射角度(1KHz)(H×V)约90°× 60°；**

**9) 音响产品生产工艺设计管理系统（提供证书复印件并加盖原厂公章）；**

**10) 音响产品生产外观测试管理系统（提供证书复印件并加盖原厂公章）。**

**2、功率放大器：**

**1) 采用AB类专业功放电路，稳定可靠,精确,纯净的音质；**

**2) 超强负载能力，超低的失真值和极好的信噪比；**

**3) 内置压缩限制功能，确保系统正常工作，降低失真；**

**4) 卡侬(XLR)全平衡输入，降低噪声，带卡侬（XLR）平衡输出插座，多台功放可同时并联使用；**

**5) 8Ω立体声功率约300W×2；**

**6) 4Ω立体声功率约450W×2；**

**7) 冷却方式：风冷（风扇温控设计）；**

**8) 散热方式：空气流动方向从前到后；**

**9) 频率响应≥20Hz-20KHz、+0/-0.1dB；**

**10) 总谐波失真（1KHz）≤0.1%；**

**11) 信噪比（A计权）≥95dB；**

**12) 功放电路：AB类；**

**13) 阻尼系数≥200@8Ω；**

**14) 输入灵敏度约0.65Vrms；**

**15) 保护：峰值限幅，过载，直流，短路，过热，软启动；**

**16) 控制: 前面板：电源开关/通道1通道2音量控制；**

**17) 输入接口：3引脚卡侬口（XLR）；**

**18) 输出接口:接线柱和SPEAKON NL4×2 PIN1+/2+POS（正负4芯安全插座）；**

**19) 电源要求：220V/50Hz。**

**（二）前级处理、周边设备：**

**1、调音台：**

**1) 真正的2编组调音台；**

**2) 4路单声道与2组立体声输入；**

**3) 高品质、低噪音的平衡式话筒输入 ；**

**4) 每路麦克风输入都配备优质+48V幻像电源 ；**

**5) 主输出：1路立体声，编组输出2路；**

**6) 每通道中频扫频的三段均衡，英国风格 ；**

**7) 5组AUX辅助输出，可选择推子前（返送）或推子后（外接处理器）；**

**8) 高精度三色精确电平柱，准确显示输出电平 ；**

**9) 100行程高分析度推子；**

**10) 内置DSP数字24bit效果器 ；**

**11) 7段立体声图示均衡器；**

**12) MP3播放器带USB接口带录音；**

**13) 内置式静噪开关电源器，使用方便灵活；**

**14) 可选带电脑USB连接；**

**15) 带蓝牙功能；**

**16) 具有USB的A型和B型输入接口各1路（提供设备面板截图并加盖原厂公章）；**

**17) 为保证系统的稳定性和兼容性，要求扬声器、功率放大器、调音台、音频处理器、反馈抑制器、电源时序器、无线手持话筒及有线会议系统主机为同一品牌。**

**2、数字音频处理器：**

**1) 一款2进4出全数字音频处理器，外观简洁大方；**

**2) 2.96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；**

**3) 支持WiFi无线连接，并配有USB及RS232接口连接电脑，让调试更方便和简洁；**

**4) 输入和输出每路均设有6段独立参量均衡（调节增益范围可达±20dB），每路均有延时、极性及静音设置，延时最长可达1000ms；**

**5) 输出通道的均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式，还可控制增益、压限及输入通道信号的选择功能；**

**6) 可变高/低通虑波器的斜率可设置为12dB,18dB,24dB或48dB每倍频程，并可选择其响应为：贝塞尔(Bessel)、巴特沃斯(Butterworth)或宁克(Linkwitz-Riley)；**

**7) 特设通道参数拷贝功能；**

**8) 可存储20组用户程序，支持中控协议、支持APP调试；**

**9) 音频处理器自动调音系统（提供证书复印件并加盖原厂公章）；**

**10) 音频处理器分频智能处理系统（提供证书复印件并加盖原厂公章）。**

**3、数字反馈抑制器：**

**1) 会议系统中防啸叫的完美解决方案；**

**2) 彩屏，中英文可选；**

**3) 反馈加移频设计方案，移频可选≥4档；**

**4) 每通道设12个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制；**

**5) 独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；**

**6) 输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；**

**7) 响应时间快中慢3速可定；**

**8) 配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用；（提供设备软件界面截图并加盖原厂公章）**

**4、电源时序器：**

**1) 彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；（提供设备功能截图并加盖原厂公章）；**

**2) 定时开关机功能，内置时钟芯片；（提供设备功能截图并加盖原厂公章）**

**3) 8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；**

**4) 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；（提供设备功能截图并加盖原厂公章）**

**5) 特设欠压、超压检测及报警功能，总功率6000W，单路最大功率2000W；**

**6) 支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；**

**7) 配置RS232串口、TCP/IP网口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择；**

**8) 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；（提供设备功能截图并加盖原厂公章）；**

**9) 支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；（提供设备功能截图并加盖原厂公章）。**

**5、网络中控主机：**

**1) 内置1路双向232/485接口可连接外部设备发码给中控主机实现联动功能，比如摄像联动，有线触摸屏控制等；**

**2) 可以对矩阵输入的各种信号进行编码，以视频流方式发送到网络上，标准的h265格式，可对接第三方的录像设备和播放软件，显示动态图像；**

**3) 支持远程协助编程，上传程序，方便后期售后维护工作；**

**4) 同时兼容ANDROID、WINDOWS、lOS、鸿蒙、工业射频无线触摸屏控制；**

**5) 主机LCD液晶显示屏，方便查看状态信息，网络设置，IP地址等等；**

**6) 1个RJ45网络接口，可接入交换机，支持TCP/IP和UDP网络协议，可控制支持TCP/IP和UDP协议的设备（且没有限制IP数量）；**

**7) 支持脚本（Script）编程，可反馈实时状态到触摸屏移动终端；**

**8) 支持广域网及局域网组网功能，支持同一界面移动终端控制多台中控主机；**

**9) 支持分辨率自定义PNG和3D按钮拉大拉小，FLASH动画、网页、音量滑动推子等功能。**

**10) 1个RS-232/485控制接口；8个RS-232控制接口；可控制投影机、会议系统、矩阵切换、电源时序、音频处理器、拼接处理器、电脑多媒体文件播控等功能；**

**11) 4路IR/串行输出端口，适用于控制如电视，DVD播放器等设备控制；**

**12) 4路继电器端口；**

**13) 1600MIPS处理器及以上；**

**14) 256M DDR內存及以上，1G FLASH闪存及以上；**

**15) 4个(I/O)接口及以上：**

**16) 工作电压约AC100-240V。**

**6、PAD：**

**1) 处理器：四核1.6GHz及以上；**

**2) 显示屏（触摸屏）：8英寸及以上；**

**3) 分辨率：1280\*800及以上；**

**4) 内存：2G及以上。**

**7、4进4出HDMI矩阵：**

**1) 全硬件架构，无CPU和操作系统；**

**2) 支持1080P高清输入输出，设备支持HDMI1.3标准，每个通道最大支持：1080P@60Hz；输入支持HDCP；**

**3) 支持内嵌音频，支持LPCM 7.1CH, 杜比True HD, 杜比数字+和DTS-HD Master Audio传输，支持音视频信号同步切换；**

**4) 采用ESD静电防护设计，能承受人体放电模式:±8kV (气隙放电)，±4kV (接触放电)，避免静电对设备的干扰及损害；**

**5) 支持1.8寸全彩液晶屏及按键功能，支持设备信息实时显示、输入输出信号快速切换、预案调取及保存等功能；**

**6) 支持设置场景管理，内置可设置约32个场景的预案管理，一键调用切换；**

**7) 支持多通道同时切换，各通道之间互不干扰；**

**8) 支持断电记忆功能，带有断电现场保护，来电自动恢复关机之前的状态；**

**9) 支持WEB控制/支持跨平台控制，无需安装任何客户端软件，支持网页登陆控制，支持大屏开关机、拼接\单屏切换控制、支持拼接屏场景联动切换；**

**10) 其它技术要求：输入端口：4路HDMI、输出端口：4路HDMI、机箱高度：1U、信号传输延时：5ns(±1ns)；**

**8、无线路由器：千兆路由器**

**（三）音源、话筒设备：**

**1、一拖二无线手持话筒：**

**1) UHF频段传输信号，频率范围：约500MHz-900MHz；**

**2) 两通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以250KHz步进，每通道用49.75MHz；**

**3) 采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高；**

**4) 各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持约20台同时使用（约10台接收机和40个发射器）；**

**5) 接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；**

**6) 背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；**

**7) 两个通道400个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；**

**8) 金属铝材手持咪管筒，手持设有射频功率选择档，可根据实际环境对应选择高（Hi）或（Lo)档；选择（Lo）时，可节省电池耗电量，延长使用时间，从而减少对其它频率发射接收的干扰；**

**9) 话筒使可连续使用约8小时；**

**10) 使用距离: 空旷环境：约80-100米，复杂环境：约50-80米；**

**2、有线会议系统主机：**

**1) 采用数字集成电路技术，低功耗、高保真、极稳定；**

**2) 发言模式：主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、自由讨论、压倒轮替 、申请发言等；**

**3) 发言人数:：1-6（人任选 ）、N（全开放）；**

**4) 开机自检功能，连接状态不正常时主机产生蜂鸣；**

**5) 断电智能记忆功能，可记忆程序原运行状态；**

**6) 具有中/英文语言切换功能；**

**7) LCD屏液晶菜单显示工作内容；**

**8) 自带防啸叫功能，开启移频功能可以有效地抑制啸叫、扩展音量，增加拾音距离，保证语音的传送质量，保真度高，声音清晰；**

**9) 采用轻触式开关按键控制菜单功能，设有音量调节、电话输入和总音量输出调节器；**

**10) 主机最少可连接60个会议话筒单元,具四路并联输出，每路可连接20个单元,可无限增加电源扩展或数据扩展；**

**11) 内置电话偶合器输入和输出端口,可用来召开远程电话会议；**

**12) RS232端口可外接PC设置结合加密型软件同步连动操作，实现计算机管理系统功能,也可连接中控，令会议设备智能化；**

**13) 电源供应约AC 100-240V～50/60Hz；**

**14) 额定电压约100Hz-12.5Hz；**

**15) 输出阻抗约REC:200Ω LINE:200Ω，BALANCE: 300Ω，UNBALANCE: 400Ω；**

**16) 输入阻抗约LINE:50KΩ PBIN:50KΩ；**

**17) 信噪比约90dB (1KHz THD1%)；**

**3、有线会议系统主席单元（1个及以上）、代表单元（9个及以上）：**

**1) 40CM长管，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯；**

**2) 主席单元有优先发言权,可随时关闭其他列席单元；**

**3) 抗手机干扰；**

**4) 会议单元支持“热插拔”功能，带2米8P连接线。**

**4、会议专用延长线（会议话筒延长线）：8芯延长线，长约20米。**

**（四）线材及安装配件：**

**1、音箱支架：音响壁挂支架，约2个；**

**2、设备机柜：带玻璃前门、风扇标准机柜，1个；**

**3、二芯音箱线：RVV2×2.5mm2二芯音箱线，约200根；**

**4、管材：PVC管材，约60根；**

**5、辅料：大四芯头：约10个，双卡侬头线1.5M：约10根，双莲花转3.5线1.5M：约1根，莲花转6.5头：约2个，三项插头：约1个。**

**二、要求：**

**\*1、按照投标方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价。**

**\*2、提供所有设备日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理，如在使用过程中有更换品种等情况，价格不得超出合同价。**

**\*3、说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为标配，包含在其中。**

**\*4、列出所有与设备相关的器械、易损件、常备零件、专门工具等配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。**

**\*5、投标公司及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料。**

**\*6、若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代可选择备案产品。**

**\*7、按医院医用物资SPD供应链模式统一管理。**

**\*8、根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价。**

**\*9、需长期供应的医用耗材及试剂产品，中标后合同期内不得变更配送公司，否则取消中标资格。投标时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审委员会有权否决其投标文件。**

**<参选文件格式>**

**一、参选人诚信承诺书（见附件1）**

**二、参选报价一览表（见附件8）**

**三、技术参数响应对照表（参选产品的技术参数或与已提供参数的对比）**

**四、参选产品销售状况及产品用户名单**

**五、销售授权书，法定代表人和授权委托人证明（见附件3）**

**六、公司资质（要求见附件4）**

**七、参选人在“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”的官网查询截图”、“被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单”和“近三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、处以一万元以上罚款的行政处罚”加盖单位公章的官网查询截图。**

**八、参选产品资质（要求见附件5）**

**九、产品彩页**

**十、产品质量、售后服务及配送承诺书（见附件6）**

**十一、不变更配送企业承诺函（见附件7）**

**十二、比选代理服务费：以中选价为基准价，按原国家发改委计价格2002【1980】号文收费标准向中选人收取比选代理费，签订合同书前支付，实际金额如无法确定，最终参考预签订的合同书实际内容（包括签约年限和总数量）。（见附件1）**

**十三、参选人认为有必要提供的其他文件**

**注：**

**1.医疗器械产品的医疗器械注册证在审核期间，参选文件中需提供原注册证和国家相关部门出具的注册证受理通知函**

**2.参选文件一式五份，其中一个正本四个副本**

**3.参选文件封面请注目采购项目名称、采购项目编号**

**4.参选文件应当按照上述要求的格式顺序进行编制，递交时须胶状装订成册并密封完好**

**5.参选文件必须严格按照比选文件规定的格式编写，如果出现以下情况的参选资格将被拒绝：**

**（1）参选文件未按照规定格式编写的**

**（2）参选文件未按要求装订成册的**

**（3）参选文件中要求必须提供的各种资质文件未提供或有缺漏的**

**（4）参选文件中未提供参选报价一览表的（如果报价表单独密封，参选文**

**件中也必须装订报价表）**

**（5）参选文件以包为单位，一个包的所有资料未装订在一起的（属于一个包的所有资料必须装订成一本文件，不要分开装订）**

**（6）正副本文件字迹不清楚，导致评委无法辨识的**

**附件 1：**

中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）

 项目参选人诚信承诺书

项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）×××项目

项目地址： 参选单位：

本单位郑重承诺：

 一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目参选；

 二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

 三、不与其他参选人相互串通参选报价，不排挤其他参选人的公平竞争，损害采购单位或其他参选人的合法权益；

 四、不与采购单位或采购代理机构串通参选，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

 五、不向采购单位或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

 六、不以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

 七、不出卖资质，让他人挂靠参选；

 八、不恶意压低或抬高参选报价

 九、不在开标后进行虚假恶意投诉。

十、我单位承诺对正常运行及经营的合法性、真实性及有效性完全负责。并随时无条件配合采购单位对我单位营业执照有效性进一步核查。

十一、我单位承诺一旦贵方确认我单位中选，我单位将在比选文件规定时间内缴纳相关费用、领取成交通知书，并在比选文件规定的时间内与采购单位联系并签订合同，组织进场事宜，否则贵单位有权取消我单位中选资格。

十二、我单位承诺一旦贵方确认我单位中标，将在规定的参选文件有效期内撤销或修改其参选文件的，或者我公司在收到中标通知书后拒绝按比选文件规定的数额、形式（现金）和时间提交履约保证金，或拒绝按采购单位约定的时间和比选文件约定的合同条款签订合同的，我公司将无条件放弃中标资格，同时采购单位有权不予退还我单位参选保证金。

十三、在整个比选采购过程中，我公司熟知和了解比选文件、合同条款及附件，

我公司承诺完全按比选文件及合同条款及附件履行职责及义务。若我公司有比选文件及合同通用及专用条款所述的违约行为，我公司将无条件接受采购单位根据合同及比选文件规定所做出的处罚。

十四、我单位承诺一旦贵方确认我单位中选，参选文件中如有部分技术要求或服务达不到或不满足招标服务技术要求且在评审时没有发现，在项目实施过程中， 我公司均以比选文件的服务技术要求和采购单位需求进行项目的实施，且参选报价不变。

十五、我单位承诺一旦贵方确认我单位中标，我单位将严格按照比选文件规定履约，不存在任何借口和理由。

十六、我单位承诺，如发现我单位参选中存在弄虚作假情况，我单位愿意承担相应法律责任，并随时配合采购单位调查取证。

十七、我单位承诺，不存在以下情形：（1）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”官网（[http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）列入严重违法失信企业名单；

（2）被最高人民法院在“信用中国”网站[（www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）或各级信用信息共享平台中列入严重失信主体名单；（3）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（4）近三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、处以一万元以上罚款的行政处罚。如有上述情形或对上述情形有所隐瞒的，采购单位有权取消我单位参选资格，如果中选的，中选无效。

参选单位：（公（电子）章）

法定代表人：（签字、盖章）

授权代表：（签字或盖（电子）章）：

日期：

**一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务， 保证拿到成交通知书后 日内完成项目的安装、调试，并交付买方验收、使用；比选代理费：以中选价为基准价，按原国家发改委计价格 2002【1980】号文收费标准向中选人收取比选代理费（签订合同前支付），实际金额如无法确定，最终参考预签订的合同书实际内容（包括签约年限和总数量）。**

**参选人名称： 日 期：**

**参选人法定代表人授权书**

本授权书声明：

注册于 （参选人地址）的

 （参选人名称）的 （法

定代表人姓名）代表本公司授权 （被授权人

所在单位）的 、 （被授权人的姓

名、身份证号）为本公司合法代理人（被授权人），负责采

购 .我公司认可此代理人（被授权

人）签字的文件对我公司具有法律效力。

本授权书有效期限为 年 月 日至本次集中采购工作结

束。

代理人（被授权人）姓名： 移动电话：

传真： 电子邮件：

代理人（被授权人）签字：

法定代表人签字： 参选人公章：

代理人（被授权人）居民身份证复印件请按照要求粘贴：

**请将居民身份证复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖参选人公章。**

**（代理人居民身份证复印件粘贴处）**

正面

参选人

公章

**（代理人居民身份证复印件粘贴处）**

反面

注意：以上信息必须逐一填写，并与身份证复印件一致，否则无效。

**参选人资质文件装订册**

**说 明**

1. 本装订册由参选人代理人（被授权人）现场递交。
2. 本装订册应按产品类别分类装订。
3. 资质文件中的企业名称、法定代表人应与《参选人法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人保持一致，如不一致，应附市场监督管理部门出具的变更证明。
4. 所有资质文件应在规定的有效期内。
5. 报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。
6. 所有资质文件必须清晰，不得涂改，统一使用 A4 纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，则在附加页的右下角标明 2-1、2-2、2-3）。
7. 参选人递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。
8. 参选人无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。

**产品资质文件装订册**

**产品名称：**

**产品序号（或 LOT 号）:**

**医疗器械注册证号:**

**参选人名称：**

**（加盖参选人公章）**

**说 明**

1 本装订册按集中采购产品分类目录，以同一医疗器械注册证为单位装订，由参选人代理人（被授权人）现场递交。 2.所有资质文件应在规定的有效期内。

3.报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。

4.所有资质文件必须清晰，不得涂改。统一使用 A4 纸，附在相应的页码后，并在附加页的右下角标明页码（例如第二页需要附加三页，需在附加页的右下角标明 2-1、2-2、2-3）。

5.参选人递交的装订册每页（包括附加页）必须加盖公章。

6.参选人无法提供相应文件的，请标明“无”，并注明原因。

**参选人产品质量、售后服务及配送承诺保证书**

我方产品一旦成交并依法签订购销合同后，我方保证成交产品符合国家食品药品监督管理局规定的质量标准；保证在集中采购供应周期内，向采购人提供及时充足的货源；保证提供及时、完善的产品售后服务。

中选人收到通知书后，严格按照院方要求的期限签订合同，并按 投标文件所承诺的“交货期”要求完成供货，如未按照要求执行或延期， 且无法提供有效的应对方案，影响到院方正常使用的，采购单位有权 终止合同，一切后果由中选人自行承担。

如有违约，我方愿意承担相应责任。

本保证书有效期限为： 年 月 日至本次集中采购供

应周期结束。

参选人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日 期： 年 月 日

法定代表人居民身份证或外籍人士护照复印件请按照要求粘贴：

**请将复印件剪裁后粘贴于虚线内，并加盖公章。**

**（法定代表人居民身份证复印件正面**

**/护照首页复印件粘贴处）**

参选人

公章

**（法定代表人居民身份证复印件反面**

**/护照入境签证页复印件粘贴处）**

**长期供应医用耗材、试剂产品制造商合同期内不变更配送企业承诺函（不提供的评审委员会有权否决其投标文件）**

**附件 8**

**参选报价一览表**

参选人名称： （盖章） 参选编号： 货币单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 注册证名称 | 品牌产地 | 型号规格 | 制造商名称 | 数量 | 最小包装单位 | 总报价 | 参选保证金 | 质保期 | 交货期 | 备注 |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 年 | 收到成交通知书之日起 日历日供货 |  |
| 配套耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参选人代表签字盖章：

日期

**注:1、 标书是选购设备、签署合同的最主要依据，内容务必如实完整填写，不得改变表格顺序格式，否则参选无效。2、产品型号规格必须标注清楚，不得标注某一系列或是某一大类产品。3、交货期需以日历日为单位进行填写。**

配套耗材明细表（非医用耗材可自行调整）

\*如所投耗材属于集采类别，必须为集采目录范围内产品

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 注册证名称 | 注册证号 | 类别 | 品牌产地 | 型号规格 | 最小包装单位 | 参选价 | **折扣率** | **折后价** | 是否集采（限价/备案） | 集采流水号 | 集采价格 | 是否为我院在用产品（在用价） | 医保材料代码（20位） | 医保代码流水号（7位） | 交货期 | 质保期 |
| **1** |  |  |  | **封闭/****开放** |  |  |  |  |  |  | 否/限价/备案 |  |  | 否/在用价 |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **….** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

参 选 人（盖章） 年 月 日

注：标黄部分不用填写