**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）多功能α、β表面污染辐射检测仪（便携式多功能辐射巡检仪）比选采购项目（医工）

**项目编号：**23AT46078003504

**数 量：**本次1台，单次

**技术参数：**

1\*、测量射线种类：α、β、γ和X射线

2、表面发射率响应：放射性平面源距探测器窗表面5mm，α粒表面发射率响应≥0.2；放射性平面源距探测器窗表面10mm，β粒表面发射率响应≥0.15。

3、重复性：＜20%

4、相对固有误差：≤±25%

5、探测能量响应范围：20kev-10Mev

6、探测面积：≥100cm2

7、报警响应：≤2秒

8、报警方式：声、光、震动报警