项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区可调速可定时漩涡混合器采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6120
数量: 2台
技术参数：
1.*振动与旋涡混和方式：可调速度控制，能从低速振动到高速旋涡混合。
2.*多功能性：适合不同试管与容器，无论自动还是手动的混合方式。可用于96孔反应板、各类离心管、各类安瓿管的混合
3.自动与点振混和方式：可选择自动或点振混合方式。自动混合方式可提高工作效率。
4.稳定性：整体金属外壳，为各种混合提供了稳定的操作平台。？
5.*计时功能：自动与点振混合方式均可选择计时功能。点振混合方式：1-99秒。
6.自动混合方式：1-99分或连续运转。
7.方便性：数显式，可显示出时间和速度，无论自动还是点振混合方式，到达设定时间自动停止。
8.重复性：被设定的时间可重复。
9.精度偏差：±5%；重复性偏差：±l%。？
10.转速：600-3000 rpm
11.样式：整体金属铸造，橡胶底脚
[bookmark: _GoBack]12.*标 配：主机十标准垫片+3英寸平板垫片，可配用于96孔反应板的垫片/托架
