项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区口腔压膜成型机采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6127
数量: 1台
技术参数：
（一）、基本要求： 正压技术使成型结果与模型密合，精确地压出牙齿形态 。              
（二）、技术参数                    
★1、运动护齿膜片5.0mm正压一次成型；
★2、翻转压膜技术，充足的操作时间，可实现边加热边添加自凝胶的制作过程；使膜片的受热面与模型紧密贴合，满足临床正畸对压膜制品的高精度要求；
3、采用先进的扫描技术获取膜片加热和冷却时间，避免手工设定带来的操作误差；
4、红外线恒温加热方式使加工制作时间缩短，节约人工成本；
5、硬质膜片2.0mm及以上制作正位器。
（三）、基本配置
1 压模机
2 电源线
3 机器钢砂盖和膜片钢卡环各一个（装在机器上）
4 钢砂收集斗
5 无铅钢砂
6 钢砂刷和机油一套（袋内磁力钢砂刷和润滑机油各一个）
7 钢砂分离膜片一套（袋内大、小两种规格各一片）
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