[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区气压泵采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6122
数量: 10台
技术参数：
（一）、具有多种治疗模式，可根据病情自行选择。
（二）、腿套的压力模式：
1. 梯度压力：脚踝，小腿，大腿的压力在45-40-30mmhg，每次充气11秒。能够保证血液的单向流动，提高血流速度。
2. 圆周压力：充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。
3. 连续压力：压力循环内，先对脚踝充气，保持适当压压力的同时在对小腿
腔充气，达到适当压力后再对大腿腔充气，最后三个腔达到各自设定压力后完成压力循环。能避免静脉瓣受损，达到最佳的DVT预防效果。
（三）、脚套的压力模式：130mmHg，充气5秒压力
（四）、具备不对称加压模式 。
（五）、具备自动报警功能。
（六）、机体轻巧设计和可调节式床夹：便于携带和安装。
（七）、连续开机工作时间≥72小时。
（八）、功能及适应症：
1. 增加血液循环。
2. 预防深静脉血栓。
3. 急性水肿。
4. 慢性水肿。
5. 外伤或手术附带的四肢疼痛。
6. 腿部溃疡。
7. 静脉瘀滞/静脉功能不全。

