[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）教学模拟人比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078006702
数    量：高级心肺复苏模拟人，本次1台，高级综合穿刺模拟人，本次1台，全功能静脉穿刺手臂模型，本次1台；单次
技术参数：
高级心肺复苏模拟人
1、解剖特征明显，手感真实，肤色统一。
*2、模拟生命体征：
初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。
按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。
抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。
3、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。
4、三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。
方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。
方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。
 方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2020国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例。
5、加强学生急救操作流程的意识，在急救程序中增加了5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物。模拟整个急救操作流程。
6、触觉感应：
6.1、模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程种。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。
7、显示屏功能：
7.1、显示屏实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态，按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。
7.2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调查节音量。
系统播放100次/分的节拍提示音，帮助训练学员掌握时间及按压频率
7.3、条形码显示按压深度，正确的按压深度≥5cm,≤6cm.
按压深度过少时，条形码为黄色。
按压深度合适时，条形码为绿色。
8.4、条形码显示吹气量：500ml/600ml-1000ml
吹气量过少时，条形码为黄色。
吹气量合适时，条形码为绿色。
吹气量过大时，条形码为红色。
当提示音为：“吹气进入胃部”，表明吹气量过大或者吹气过快过猛。
8.5、可设定操作时间，以秒为单位。操作时间最长可设置为9：59秒。
8.6、CPR参数设置：在电脑上运行管理软件进行设置。包含以下参数：
CPR循环次数、每次循环按压次数、每次循环吹气次数、需完成的吹气总数、需完成的按压总数、允许的最短操作时间、允许的最长操作时间、按压正确率、吹气正确率、需完成的急救操作
8.7、操作频率：≥100-120次/分。
8.8、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。
9、打印机功能：
9.1、可选择操作时打印操作数据。
9.2、可选择操作结束后打印操作过程。
9.3、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。
10、RF遥控器功能：包含以下三大板块功能
10.1、急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。
10.2、操作按键：为功能控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。
10.3、模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。

高级综合穿刺模拟人
1.逼真模拟人：
1.1模拟人为仰卧、枕过伸位、头偏向左侧的年轻男子仿真人体
1.2骨性标志明显，锁骨、肋骨、肋间隙、脐、耻骨联合、髂前上棘、胸锁乳头肌、腹股沟韧带等与真正人体解剖位置一致，根据解剖知识可触及上述组织，正确寻找穿刺点。
1.3自动颈动脉、股动脉搏动，触诊感觉真实
1.4可以叩诊气胸和液胸的部位和范围、可以叩诊心脏浊音界、诊肝浊音界、叩诊腹部移动性浊音
*1.5肝穿刺抽脓术操作时，触诊肝区病人可发出呻吟声
1.6肝肾穿刺时，可以选择屏气提示以限定穿刺时间，在屏气时间内穿刺操作才正确
1.7骨髓穿刺的模块可以更换
1.8穿刺正确和错误时，有语音提示
1.9骨髓穿刺的模块可以更换。
2.操作台：
2.1操作台移动方便
2.2根据操作的不同可以方便的改变模拟病人体位，仰卧位、坐位、半坐位、右侧卧位等都可以轻松实现
2.3控制面板选择按钮，配有人体轮廓，指示操作进针的部位
3.逼真模拟操作过程，可以进行≥10项操作和穿刺训练。
3.1无菌操作术
3.2右侧颈内静脉穿刺
3.3右侧锁骨下静脉穿刺
3.4右侧股静脉穿刺
3.5左侧气胸穿刺
3.6左侧胸腔积液穿刺
3.7肝穿刺抽脓
3.8腹腔穿刺
3.9心包腔穿刺
3.10心内注射
3.11髂前上棘骨髓穿刺
3.12腹腔移动性浊音叩诊练习
3.13气胸、液胸叩诊练习
4．控制面板功能
4.1在人体轮廓上圆点标志为模拟穿刺术操作的进针部位，
4.2在人体轮廓两侧,矩形标志提供选择需要操作的穿刺术按钮，轻轻一按按钮可选择操作的穿刺术。
4.3穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音,并在控制面板上有正确/错误/过深LED灯提示
4.4启动或关闭脉搏，指示灯亮为启动，指示灯灭为关闭
4.5选择训练模式与考核模式。训练模式下特有的语音提示讲解功能，考核模式下无语音提示讲解功能。
4.6可关闭正在播放的语音。
4.7可重置仪器初始状态(出厂设置)，即未选择穿刺部位状态
5.大容量SD卡语音存储,详细讲解各穿刺部位的临床意义及操作方法。

全功能静脉穿刺手臂模型
1、手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等
2、可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。
3、可进行三角肌部位的肌肉注射。
4、上肢可旋转180°，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。
5、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。
6、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。
7、静脉血管和皮肤都可更换。
8、该款模型由仿真手臂与蠕动泵（电子血液循环装置）组成，具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，能够根据需要调节血液输出速度。
