项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）“基于人工智能技术的精准个体化药物治疗支持的高级医疗决策系统”服务器租用比选采购项目（信息）
项目编号：26AT91033505208
服务期限：2年
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技术参数：
	序号
	名称
	规格技术参数

	1
	云平台
	1. 云平台机房为中国境内机房；
2. 云平台是已经建成并稳定运行的、能够以服务方式对外快速提供能力的云平台；
3. 参选人对云平台使用的技术和标书涉及的软件产品拥有合法使用权；
4. ★参选人所投云平台具有公安部有效的信息系统安全等级保护三级或以上备案证明（参选时需提供证书复印件，并加盖厂商公章）。

	2
	云服务器
	5. 支持自定义镜像，快速创建云主机；可为部署好应用环境的云主机创建自定义镜像，利用自定义镜像创建云主机，快速复制应用环境。
6. 支持云主机配置变更，包括：计算规格（升配、降配）、弹性公网IP带宽、镜像（更换操作系统）、磁盘容量等。
7. 支持云主机HA（High Available）机制，在云主机出现故障时能够检测和自动拉起，确保业务快速恢复，恢复时长分钟级。
8. 支持云主机备份，保障数据安全。可为已有的云主机创建云主机备份，可用于快速恢复数据状态，加强数据安全。
9. 支持主网卡和辅助网卡，最多支持4块辅助网卡，所有网卡必须属于同一VPC，但可属于不同子网。
10. 支持IPV6/IPV4双栈服务。
11. ★本次需要采购资源按资源池模式提供，要求可配置不少于2台云主机，配置Intel CPU，资源池vcpu不小于32核，总内存不低于64GB，配置存储总可用容量≥3TB（不包含系统盘），可根据用户需求分配给不同服务器不同容量。每台云主机配置SSD系统盘容量≥80GB，可根据需求安装系统支持的各版本操作系统，服务提供方对操作系统拥有合法使用授权。

	3
	网络服务
	1. 基于SDN技术，可以建立自定义的虚拟专有网络，提供VLAN级别的隔离，阻断外部网络通讯；可以自定义网络拓扑，并可通过专线或VPN与传统数据中心组成一个按需定制的网络环境，实现应用的平滑迁移上云；
2. 安全隔离：使用隧道技术达到与传统VLAN相同隔离效果；广播域隔离在实例网卡级别；
3. 支持安全组功能，可自定义ACL，支持虚拟机出、入方向安全访问控制功能，可基于IP、端口号等设置访问规则；支持快速添加规则。；
4. 软件定义网络：纯软件部署，不需要依赖特定的网络设备即可实现虚拟数据中心技术，按需配置网络设置、软件定义网络；管理操作实时生效；
5. ★本次提供的云主机要求可由医院内网直接访问，提供专线≥100M；由成交方提供专用网络防火墙。 

	4
	其他
	在安徽省合肥市有2人以上服务团队，能够及时响应甲方需求和必要时的现场支持；

	5
	服务期限
	提供服务期限2年，按年付费。





