采购需求
[bookmark: _Hlk16461016]前注：
[bookmark: _Toc26330][bookmark: _Toc9765]要求：以下条款如供应商参与响应，视为供应商自动响应。
1.按照响应方案提供配置清单，标明品牌、型号、产地、数量等并分项报价；
2.提供产品日常使用的所有配套专用耗材清单，确保产品正常使用。须标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入响应总价。在成交后如发现有漏报、瞒报的配套专用耗材，一律视为已包含在成交总价内，不得以赠送形式向采购人提供产品及服务。耗材供应期按照医院相关耗材管理规定执行；
3.说明是否需要其他设备配套使用，请列出配套设备名称、数量等，如未说明一律视为已包含在响应总价内；
4.供应商及产品须资质、证照齐全且在有效期内，如确无注册证的产品，须提供官方说明材料；
5.若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；若为集采管理范围内产品，需在集采目录中，同类产品原则上选择限价产品，同类无替代选择备案产品；
6.成交人须将供应的医用物资包括但不限于医用耗材、检验试剂、后勤物资等，纳入采购人医用物资SPD智慧物流管理模式进行一元化管理，与采购人SPD服务商签订服务协议并承担相关的服务费。其中医用耗材、试剂的具体服务费率由成交人与SPD服务商协商，服务费率不高于医院与SPD服务商约定的收费标准（现行服务费率为供货金额的1%；如后期采购人与SPD服务商约定的服务费率发生变动，以采购人与SPD服务商签订合同约定的服务费率为准）；后勤物资等其他物资，成交人无需承担服务费。如成交人不予配合，采购人有权终止与成交人的医用物资供应关系或选择备选医用物资成交人；
7.根据医保政策，可单独收费医用耗材请提供安徽医保局下发的27位医保编码，并按编码进行报价；
8.需长期供应的医用耗材及试剂产品，成交后合同期内不得变更配送公司，否则取消该品牌成交资格。参选时生产厂家须出具长期授权函，并提供合同期内不变更配送公司的承诺函，如不提供的评审小组有权按无效响应处理。
9.医用耗材及配套使用的工具按医院规定需要消毒的，其相关费用由供应商自行承担。
10.检验试剂项目和需配套检验试剂使用的检验设备项目，均须免费提供同品牌或第三方符合溯源要求的质控品。
11.供应商需无条件接受因国家及安徽省相关政策（如医用耗材带量采购等）对比选结果带来的变动，供应商不得提出异议。
12.供应商须保证此次供应产品，响应价格不得高于安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价；后期安徽省医药集中采购平台交易目录最高限价如有降价，成交产品的成交人应于7个工作日内书面通知采购人启动协商程序。
13.按收费价格费率投标的检验项目，如后期收费价格下调，试剂供货价格须按成交费率同比例下浮。
备注：请列出易损件，耗材及其他相关产品清单，并注明编码报价。
一、采购需求前附表（以下内容必须响应，否则视为无效响应）
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）货到安装验收合格，提供产品的使用、操作及维修人员的培训，并能独立操作且使用部门签字确认后，一次性付清。
（2）若采购人提前支付，成交人须提供与支付金额相等的不可撤销独立保函。 

	2
	供货及安装地点
	上海市第六人民医院安徽医院，采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	详见比选公告

	4
	免费质保期
	详见比选公告


二、货物需求
（一）标识符号
	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	重要指标项（如有）
	★
	不满足技术要求中“★”参数（如有）的,属于重大偏离，会对最终评审产生较大影响。

	注：
如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于比选文件要求，否则不予认可。



（二）技术参数
1、人体抬升（仰卧、俯卧）悬浮功能：具备自动悬托抬升功能，抬升高度≥30cm；通过增大受力面积减轻骨凸位置压力，以预防压疮。
2、具备电动辅助悬浮翻身功能。
3、站立功能：具备站立功能，站立角度≥75°，悬浮站立角度：0-30°，用于预防长期卧床引起的并发症，并辅助临床康复训练。
4、床机转型座椅功能：可实现由床型向座椅形态的转变，转型后腿部自然屈膝角度≤90°、起背角度≥66°、座位抬升高度≥30cm。
5、坐起的过程中，撕开臀部魔术贴，置入污水盆。
6、床头板拆卸功能：为便于紧急气管插管、清创换药等操作，床头板应可拆卸。
7、床上卧床X光检查功能：支持患者在床上进行X光检查。
8、床上康复训练功能：可加装牵引架，以进行牵引及康复锻炼。
9、大小便床上管理功能：床垫臀部区域应设计为可拆卸结构。
10、床上淋浴浸浴功能：床单可拆卸并可更换为拉链式浴盆，以支持浸润治疗及患者皮肤清洁。
11、起背坐起功能：具备电动一键坐起功能。
12、阅读位功能：提供便于阅读的体位调节功能。
13、抬腿功能：抬腿角度≥35°。
14、MAX检查位功能：具备特定的MAX检查体位调节功能。
15、电动自动循环定时站立功能：可设定站立位与卧位之间的小角度循环变换，循环时间在一定范围内可设定，以减轻局部压力并改善通气治疗舒适度。
16、电动一键CPR功能：具备一键快速放平床体至CPR（心肺复苏）位的功能。
17、电源：220V/50Hz。
18、电池容量：≥1.2AH。
19、控制器：应配备带线触屏遥控器。
20、整体外形尺寸：长≥2180mm，宽≥1040mm，高≥1020mm。
21、床面尺寸：长≥1850mm，宽≥750mm。
22、抬架床面尺寸：长≥1940mm，宽≥900mm。
★23、左右悬浮翻身角度：0-23°可调。
24、左右不同体位定时自动循环悬浮翻身维持时间设定范围：0-99min可设定。
★25、台架悬浮抬升行程：≥300mm。
26、抬腿角度：大腿≥35°，小腿≥20°。
27、站立角度：≥75°。
★28、悬浮站立角度：≥30°。
29、自动循环悬浮站立角度不同体位时间设定范围：5-995min可设定。
30、脚踏旋转角度：≥25°。
31、台架复合双层床体配套拉链床单/魔术贴床单尺寸：长≥1870mm，宽≥670mm。
32、乳胶海绵床垫尺寸：长≥1850mm，宽≥740mm，高≥70mm。
33、浴盆尺寸：长≥1900mm，宽≥900mm，高≥170mm。
34、起背角度：≥65°。
35、床体安全载荷：≥2200N。
36、最大患者体重：≥170kg。
[bookmark: _GoBack]37、配置要求（实质性响应条款，必须满足）：主机1台，遥控器1个，床垫1套，松紧棉布床单2套，魔术贴床单（斜面，187×67cm）1套，魔术贴床单（平面，187×78cm）1套，电子安全带1套，输液架1个，餐板1个，桌板1个，病床枕头1套，腿垫A 1个，防侧滑背垫1个，松紧皮革床单1套。
