[bookmark: _Toc19288]第三章  采购需求
（仅供参考，具体以招标文件为准）
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	（1）所投产品制造商为中小企业的，合同生效后，预付合同款的 40%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履约期限）。本项目全部货到安装验收合格，中标人开具金额为合同总金额的增值税专用发票后支付剩余合同款。
（2）如不符合上述（1）的要求，本项目全部货到安装验收合格，中标人开具金额为合同总金额的增值税专用发票后按照合同价款一次性付清。

	2
	供货及安装地点
	安徽省立医院北区区，采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效接到采购人通知场地符合要求后,30个日历日内完成供货安装及调试

	4
	免费质保期
	验收合格之日起原厂质保6年。如技术参数及要求中另行要求的，以技术参数中要求为准

	5
	医疗器械注册证（备案相关证明）
	所投产品如为一类医疗器械，须具有有效的医疗器械备案相关证明；如为二类或三类医疗器械，须具有有效的医疗器械注册证。以上所投产品的证明材料在合同签订后由中标人在供货前向采购人提供查验。如无法提供，中标人承担由此产生的一切后果及责任。



二、技术参数及要求
（一）货物指标重要性表述
	标识重要性
	标识符号
	代表意思

	关键性指标项
	★
	评分项，详见评分细则

	无标识项
	评分项，详见评分细则

	注：
1）其中标注“★”的条款，投标文件中提供能反映其所在条款的相关证明材料扫描件，证明材料包括医疗器械注册证、制造商公开发布的印刷技术资料、官网截图、功能界面截图、实物图片、第三方有权检测机构出具的检测报告、经评标委员会认可的第三方证明材料等（提供其中之一即可）（“技术参数及要求”中对证明材料形式有明确要求的，以“技术参数及要求”中的要求为准），否则视为负偏离（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键参数进行标注）。
2）所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，由此产生的责任与后果均由中标人承担。
3）投标人须如实响应，如在后期合同履约过程中，发现有虚假响应情况，采购人有权不予退还履约保证金、不予支付合同款项等，且追究中标人给采购人带来的一切损失。
4）针对无标识项评审时：如某项条款仅存在一级序号时，则以一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项条款同时存在一级序号和二级序号时，则以二级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）；如某项条款存在多级序号时，则以最后一级序号为最小单位计算条目数量（即为一项）。


（二）技术参数及要求
1、信息类设备
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	参考品牌

	1
	▲排队叫号系统
	1、取号机（数量1）：19寸电容触摸屏，前置面板，高速热敏打印机、PC控制主机（I3、4G、1 28G固态）语音系统标准版排队叫号软件，内置双向无线模块；
2、叫号器（数量2）：21键叫号器，6位液晶显示，2位显示等待人数，4位显示当前呼叫号码，内置无线模块；
3、叫号显示屏（数量2）：43寸全视角高清液晶显示，四核，与排队叫号主系统对接，能显示窗口名称，工作人员工号，并能实施显示当前窗口动态的排队叫号信息。
4、含安装调试耗材等
	1
	套
	合仁科技、喜仕达、亚华电子

	2
	条码阅读器
	1、扫码方式：二维影像扫描；
2、IP等级 IP42  可承受1.5米2000次摔落；
3、接口：USB
	13
	个
	新大陆/霍尼韦尔/斑马

	3
	条码打印机
	1、分辨率：203dpi或以上；
2、打印速度：14ips或以上；
3、打印方式：热转印；
4、支持类型：支持RFID模块等；
5、配备耗材：不干胶标签纸
	6
	个
	博斯得、斑马、TSC

	4
	RFID标签打印机
	1、接口类型：RS-232 串口、10/100M自适应以太网口、USB DEVICE 2 .0 接口、 USB HOST 接口、Centronics 并口
2、电源：额定值 100 ~ 240 V，50/60 Hz
3、机身尺寸：宽 11.3″ (286 mm) × 深 17.6″ (448 mm) × 高 10.7″ (2 71 mm)
4、工作环境：温度： 0℃ ~ 40℃ (32°F ~ +104°F )；相对湿度：5% ~ 85% 无凝露5存储环境：温度： -40℃ ~ 60℃ (-40°F ~ +140°F )；相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
5、 Wi-Fi模块、蓝牙模块、切刀、外置标签回绕器
	1
	个
	博斯得、斑马、TSC

	5
	网络交换机
	1、8口百兆；
2、尺寸：126*70*23.6mm；
3、电源：5VDC/0.4A；
4、工作湿度：0℃-40℃;
5、存储温度：-40℃-70℃
	11
	个
	Tp-LINK、华三、水星

	6
	手持PDA
	1、中文操作系统；
2、八核64位，2.0 GHz；
3、内存：4GB+64GB；
4、5.5英寸彩色全面屏；
5、电池：5000mAh；
6、分辨率：720×1440；
	10
	个
	IDATA、东集、优博讯

	7
	55寸双面吊装广告机
	1、屏幕尺寸：55寸；
2、亮度：300cd/㎡/700cd/㎡；
3、分辨率：1080*1920（竖屏）；
4、信号接口：HDMI、USB、RJ45、VGA；
5、CPU：配置不低于I3-4代，基础主频≥3.4GHz 存储：不低于128G
6、网络：支持WIFI、宽带
	10
	个
	三星、TCL、海康威视

	8
	智能货架
	1、尺寸：≥2000×600×2400mm，
2、层数： ≥5层可调；
3、可根据库房场地空间定制；
4、智能货架工控机配置不低于8核处理器，11英寸高清大屏，6GB+128GB，含货架显示看板系统，投标人可现场勘验
	45
	个
	精臣、汉印、久通

	9
	电子库位标签
	1、标签尺寸≥90.5×44×12.9(mm)
2、防护等级可达IP65；
3、工作温度在0~30C° ;
屏幕尺寸≥2.9英寸(对角线) ，分辨率不低于296x128；
4、具备无线基站，内置信号发送器；
5、通信方式：无线传输技术；
6、 通信频率：2.4Ghz SDR ；
7、支持在线更新
	1200
	个
	精臣、汉印、优博讯

	10
	通道式智能屋
	1、根据现场库房尺寸进行定制；
2、≥21.5寸一体式触控显示器，分辨率为1920*1080；
3、采用多层复合材料，PC材料厚度≥5mm；
4、置物架内置线性LED灯带和LED节能灯组合；
5、提供高清监控摄像头，支持红外夜视，支持人体感应动态存储；
6、采用人脸、用户名、IC卡等多种组合方式；
7、具有故障状态，紧急开门
8、采用无线超高频RFID技术，工作频率：840-960MHZ；
9、支持7X24h不间断运行，异常断电情况下，提供UPS应急电源保护及供电管理，供电时间≥20min；
10、支持用户首次进行身份信息采集后，由后台进行统一管理授权，无需多屋体重复采集
11、当耗材存量低于设定值，后台管理系统便会提醒用户及时补货，避免耗材短缺现象；
12、用户取出耗材后，若在规定时间内未使用且未放回，系统自动通过“防丢报警”功能进行提醒；
13、界面上展示用户本次的存取信息，方便用户进行核对
14、可查询历史存取记录，方便进行耗材追溯；
15、通过标签内存储的商品效期信息，实现临近效期自动报警。
16、与医院现有内网系统连接，费用含在报价中；
	1
	间
	国医科技、达快智能、医大智能

	11
	标签打印机
	1、分辨率：203dpi或以上；
2、打印速度：14ips或以上；
3、打印方式：热转印；
4、支持类型：支持RFID模块等；
5、配备耗材：不干胶标签纸
	2
	个
	博斯得、斑马、TSC



2、家具类
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	参考品牌

	1
	定制验收台
	定制U形验收台（4000mm（长）*2000mm（宽）*700（高））防静电桌面
	2
	个
	励占、茂城科技、兢美

	2
	加工台
	1、桌子尺寸：700*1200*700mm；
2、桌面支架：800*1200*450mm；
3、材质：颗粒板
	11
	个
	励占、茂城科技、兢美

	3
	工作椅
	可移动、可升降调节、带扶手
	11
	个
	永艺、保友金豪、得力

	4
	休息椅
	1、3人位
2、1750*680*770mm
3、材质：冷轧钢板
	3
	个
	永艺、保友金豪、得力

	5
	整件货架（2米）
	1、尺寸：2000*600*2000mm（3层）；
2、材质：冷轧钢板；
3、 厚度：0.8mm
	16
	个
	固特异、佑企、牧隆

	6
	整件货架（1.5米）
	1、尺寸：1500*600*2000mm（3层）；
2、材质：冷轧钢板；
3、 厚度：0.8mm
	10
	个
	固特异、佑企、牧隆

	7
	▲会议桌/椅
	1、3600*1200mm；
2、材质：颗粒板
3、含12张会议椅 
	1
	个
	震旦、得力、永艺

	8
	茶水柜
	1200*800*400mm
	1
	个
	震旦、得力、美宜佳

	9
	办公工位
	1、L型屏风式员工位；
2、1500×1300×750mm；
3、材质：欧洲橡木，白色
	9
	个
	震旦、得力、永艺

	10
	办公桌
	1500×1300×750mm；
材质：欧洲橡木，白色
	1
	个
	震旦、得力、永艺

	11
	工作椅
	可移动、可升降调节、带扶手
	10
	个
	震旦、得力、永艺

	12
	打印机柜
	600×600×600mm
	1
	个
	得力、震旦、金隆兴

	13
	茶水柜
	1200*800*400mm
	1
	个
	震旦、得力、美宜佳

	14
	管理制度看板
	尺寸750*500mm，按需购买
	6
	个
	精臣，得力，晨光

	15
	货架
	白色四层货架
长2000mm宽600mm高
2000mm
承重（每一层200斤以上）
	3
	个
	得力、佑企、牧隆

	16
	桌子
	若定做按实际尺寸(约2800mm*4200mm)
	1
	个
	震旦、得力、永艺

	17
	工作凳
	维修工作凳
	7
	个
	震旦、得力、永艺



3、电器类
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	参考品牌

	1
	▲医用冷藏冰箱
	1、立式，双开门，有效容积≥1055升，外部尺寸（宽×深×高）≥1225×770×1985 mm。
★2、温度范围：2～8℃，采用微电脑控制，温度控制精度和显示精度0.1℃，具备12个中文图标指示灯：断电指示灯、电池指示灯、超温指示灯、传感器指示灯、门开指示灯、环境指示灯、运行指示灯、锁定指示灯、静音指示灯、风机指示灯、化霜指示灯、网络指示灯，以确保物品存储安全。投标文件中提供所投产品（同型号）“12个图标指示灯的实物照片”扫描件。
★3、门体采用“三层”钢化玻璃门＋LOW-E离线镀膜技术，实现高湿条件下无凝露，门体标配自动回弹设计，投标文件中提供所投产品（同型号）“含有三层钢化玻璃的技术白皮书”扫描件。
4、箱体外部材质采用预涂钢板、内胆采用喷涂镀锌板，耐腐蚀易清洁。
5、箱内配置LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然。门体自带暗锁，确保样本存储安全。
6、脚轮结构：产品配备4个万向脚轮，脚轮可锁定，保证设备摆放稳定。
★7、压缩机位置：采用压缩机顶置安装，储存空间设计合理，避免箱体底部出现台阶，浪费使用空间，投标文件中提供产品彩页和“压缩机顶置安装”的实物照片扫描件。
8、制冷剂情况：环保碳氢无氟制冷剂。
9、蒸发风机：采用品牌蒸发风机，保证运行低噪稳定。
10、蒸发器类型：采用铜管翅片式蒸发器，真风冷无霜，确保温度均匀。
11、产品采用高密度钢丝浸塑搁架，多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间，出厂标配10个搁架+2个筐篮，数量可根据用户需求增加。
★12、温度均匀度≤1℃，温度波动性≤3℃，投标文件中提供第三方有权机构出具的带CNAS、CMA标识的检测报告扫描件。
★13、产品整体能耗≤2.4kw·h/24h，投标文件中提供第三方有权机构出具的带CNAS、CMA标识的检测报告扫描件。
★14、产品外置：DC 5V冷链专用供电系统接口，外置RS-485数据通信接口（可同计算机连接，实现数据通讯），远程报警接线端子。
★15、产品标配：WIFI连接、TTL通讯，可用于设备与服务器间数据交互，用户可通过界面操作选择网络连接。投标文件中提供第三方有权机构出具的带CNAS、CMA标识的检测报告扫描件。
★16、温度数据记录：标配USB数据导出模块，同步记录箱内温度数据，可将设备内存储的数据导出。投标文件中提供第三方有权机构出具的带CNAS、CMA标识的检测报告扫描件。
17、感温盒：配备2个温度模拟感温盒，模拟物品储存温度，确保温度数据显示与储存温度一致。
18、多重报警功能：超温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、后备电池电量低报警。
19、三种报警方式：声音蜂鸣，LED显示闪烁，具备远程报警接口。
20、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整。
21、测试孔：标配测试孔设计，可选配冷链监控，实时监控箱内温度变化。
	4
	个
	美的/中科美菱/海尔

	2
	除湿机1
	额定除湿量：200L/D；
最大功率4200W；
电源：220V/380V~50Hz
湿度监控，自动除霜
	2
	个
	医然、湿美、美的

	3
	除湿机2
	额定除湿量：110L/D；
最大功率1650W；
电源：220V~50Hz
	1
	个
	医然、湿美、美的

	4
	加湿器
	额定加湿量：6000ml/h，无雾加湿
电源：220V~50Hz
噪音≤50db
	3
	个
	安润仕、美的、医然

	5
	办公室净水直饮水一体机
	五级及以上过滤，活性碳滤芯，超滤膜，RO反渗透膜，电子控温
	1
	个
	沁园 、美的、安吉尔



4、其他类
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	参考品牌

	1
	投影式地标灯
	25W，IP65防水，内容可更换
	5
	个
	海康威视、得力、雷士

	2
	灭蝇灯
	1、尺寸：24.5*46cm；                                                                                                                  2、8W；                                                                                                                          
3、适用于150平方米
	20
	个
	榄菊、皎洁、格林盈璐

	3
	紫外线灯
	1、100W无臭氧遥控灯；
2、1060mm*210mm*810mm
	15
	个
	飞利浦、雪莱特、欧普

	4
	拆包台车
	尺寸：2000*1000*800mm，带万向轮
	2
	个
	易存、奥盛、得力

	5
	拣货推车
	[bookmark: _GoBack]1、尺寸：1100*640*800mm  双层
	3
	个
	得力、佑企、牧隆

	6
	下送箱
	1、尺寸：长600*宽400*高380mm
	60
	个
	禧天龙、优锐达、牧隆

	7
	下送箱
	1、尺寸：长300*宽200*高380mm
	60
	个
	禧天龙、优锐达、牧隆

	8
	转运箱
	1、尺寸：长1000*宽400*高650mm
	20
	个
	禧天龙、优锐达、牧隆

	9
	转运箱
	1、尺寸：长650*宽500*高450mm
	20
	个
	禧天龙、优锐达、牧隆

	10
	拣货箱
	1、尺寸：540*390*300mm蓝色无盖
	40
	个
	禧天龙、优锐达、牧隆

	11
	▲电动下送推车
	1、尺寸：1410*684*937mm
2、36V20AH
3、负载400KG
4、最高时速7KM/H
	3
	个
	中力、合力、杭叉

	12
	便携式装卸装置（电动叉车）
	1、额定荷载：1T；
2、驱动类型：电动；
3、货叉升高高度：3000mm；
4、货叉降低低度：90mm；
5、预留通道宽度：1755mm；
6、转弯半径：1415mm
	1
	个
	中力、合力、杭叉

	13
	小平板推车
	长度900mm，宽度600mm
	2
	个
	得力、奥盛、易存

	14
	手动液压搬运车
	载荷3000KG 685*1800mm
	1
	个
	中力、合力、杭叉

	15
	电动搬运车
	锂电2吨/宽腿685mm/48V*30AH
	1
	个
	中力、合力、杭叉

	16
	半电动液压堆高车
	半自动1.5吨升高2.5米
	1
	个
	中力、合力、杭叉

	17
	仓库登高梯
	移动式平台 离地2.5米宽0.8米
	1
	个
	稳耐、得力、奥鹏

	18
	可移动网笼
	1200*1000*890mm 加盖 加轮
	10
	个
	牧隆、佑企、易存

	19
	工业托盘
	1000*1000*140mm加厚含钢筋
	80
	个
	塑料王、力卡、川字

	20
	托盘紧固装置
	物流卡板绑带 牛津布73cm*430cm
	100
	个
	雷奇、永创、得力

	21
	门/工具标识
	推：2个 拉：2个
同样风格即可，颜色偏医院深绿色最佳
	2
	个
	精臣，得力，晨光

	22
	红黄绿地面胶带
	PVC或者布基宽5CM 
黄色：8卷 
红色：2卷
	10
	个
	得力、3M、永乐

	23
	桌面定位贴纸
	L型标贴4包， T型标贴1包（全黄颜色）
	5
	个
	得力、晨光、齐心

	24
	打印贴纸
	20*50mm
30*60mm
各规格买10卷,尺寸相近亦可
	20
	个
	得力、兄弟、3M

	25
	静电贴纸
	静电贴纸
	1
	个
	得力、晨光、齐心

	26
	标准吊牌
	亚克力双面板（有铁链）
	12
	个
	精臣，得力，晨光

	27
	分隔塑料筐
	分隔塑料筐： (600mm*400mm)
	4
	个
	禧天龙、茶花、得力

	28
	防静电胶筐
	防静电胶框600*400mm
	20
	个
	优锐达、汉印、精臣

	29
	静电手环
	可调式静电手环接地静电护带2米线长
	2
	个
	优锐达、得力、3M

	30
	尼龙扎带
	5*150mm 3*100mm、两种规格各5包
	10
	个
	得力、晨光、3M

	31
	文件夹收纳盒
	A4档案盒
	30
	个
	得力、晨光、震旦

	32
	三层文件夹
	三层白色文件夹
	10
	个
	得力、晨光、震旦

	33
	防静电台垫
	若定做按实际尺寸(约2800mm*4200mm)
	9
	个
	汉印、优锐达、3M

	34
	电烙铁、热风枪二合一焊台
	/
	10
	个
	白光、威乐、得力

	35
	排风扇
	风量：3050m³/h；转速：2350r/min；噪音＜55db
	2
	个
	奥克斯、格力、美的

	36
	维修台工作灯
	长度600mm左右
	7
	个
	飞利浦、得力、欧普

	37
	实验室岛式插座
	白色五孔插座，斜面
	9
	个
	公牛、德力西、施耐德

	38
	手电钻（充电式电起子）
	/
	10
	个
	博世、得力、牧田

	39
	钳型电流表
	/
	2
	个
	优利德、福禄克、胜利

	40
	台式直流电源
	线性直流稳压电源数显30V/5A
	2
	个
	优利德、艾德克斯、胜利

	41
	示波器
	双通道数字示波器
	2
	个
	优利德、泰克、胜利

	42
	兆欧表
	/
	2
	个
	优利德、福禄克、胜利

	43
	梅花板手：5.5mm-36mm
	/
	20
	个
	得力、长城精工、世达

	44
	管子钳：12英寸
	/
	2
	个
	得力、长城精工、世达

	45
	剥线钳（200mm）
	/
	10
	个
	得力、长城精工、世达

	46
	台钳
	/
	2
	个
	得力、长城精工、世达

	47
	活动板手（6/8/10/12寸）
	/
	10
	个
	得力、长城精工、世达

	48
	套筒扳手（32件套）
	/
	10
	个
	得力、长城精工、世达

	49
	内六角扳手
	/
	10
	个
	得力、长城精工、世达

	50
	呆扳手（5.5-32）
	/
	10
	个
	得力、长城精工、世达

	51
	锉刀（套）
	/
	10
	个
	得力、长城精工、世达

	52
	麻花钻头：套装
	/
	4
	个
	得力、长城精工、博世

	53
	皮尺：30m
	/
	12
	个
	得力、长城精工、晨光

	54
	吸尘器
	/
	2
	个
	美的、小米、戴森

	55
	手提充电电筒
	/
	2
	个
	科虎、纳拓、神火

	56
	台钳
	/
	2
	个
	绿林、长城精工、世达

	57
	组合工具箱
	/
	12
	个
	史丹利、世达、博世

	58
	十字螺丝刀（规格PH2×200mm)
	/
	20
	把
	维拉、得力、世达

	59
	十字螺丝刀（规格PH1×150mm)
	/
	20
	把
	维拉、得力、世达

	60
	十字螺丝刀（规格PH0×100mm)
	/
	20
	把
	维拉、得力、世达

	61
	棘轮扳手套装（1/4小飞套装）
	/
	10
	套
	维拉、世达、实耐宝

	62
	鲤鱼钳
	/
	10
	把
	凯尼派克、世达、伍尔特

	63
	钳式扳手
	/
	10
	把
	凯尼派克、世达、伍尔特

	64
	绝缘3件套
	/
	10
	套
	凯尼派克、世达、伍尔特

	65
	梅花内六角
	/
	10
	套
	维拉、得力、世达

	66
	万用表
	/
	10
	个
	福禄克、日置、是德科技




三、报价要求
本项目采用总价包干，投标人报总价，总价不得超过预算，否则投标无效。投标报价包括为完成本项目而产生的全部费用（包括下表所列所有货物的供货、包装运输及保险、装卸、安装、调试、培训及质保期内免费维修保养服务等全部内容），采购人后期不再追加任何费用，请投标人谨慎报价。

四、其他要求
所有家具款式及颜色花纹，最终根据采购人需求确定，采购人不再追加任何费用，投标人自行考虑相关成本。

