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1、 项目概况
本次中国科大附一院（安徽省立医院）南区钢质门采购安装服务为更换钢质门，范围为一二期部分损坏的钢质门，一期门2009年投入使用，二期门2017年投入使用。
2、 门扇要求
现场主要通道门已装有门禁，更换门扇上方两侧需加装高度不低于15㎝，宽度同门扇宽，厚度不低于3.0㎜钢板，用于闭门器和磁力锁的固定；门框及骨架厚度不低于2.0㎜镀锌钢板；门扇面板厚度不低于1.0㎜镀锌钢板；门扇及门框门铰安装处3.0㎜镀锌钢板加固。钢质门需符合最新国家标准钢门窗GB/T 20909要求。
3、 安装服务要求
1. 按采购人要求不得影响病区正常工作。
2. 门扇更换包含全部五金件。
3. 费用按门扇面积计算，换不换门框同价。
4、 报价
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