**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）马镫型截石位支腿架比选采购项目（医工）

**项目编号：**23AT46078002127

**数 量：**本次1套，采购期限3年

**技术参数：**1.调节范围内360°任意悬停。

悬臂垂直角度调节范围≥110°

悬臂水平角度调节范围≥38°

2.气动助力协助调节。

3.角度精确，位置精确，刻度显示。

4.靴形脚套设计，脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压。

5.立式腿架搁置推车。

6.脚靴需配备高分子凝胶材质脚靴护套。

7.可根据手术要求选择脚靴样式。

8.产品整体材质无毒无害无刺激。

9.腿架与手术床边轨固定强度高，二点式结构，构成线性固定。

10.通用型边轨夹，锁紧宽度可调，可配套所有品牌手术床。

11.产品自重≤12KG

12.脚靴支撑杆长度≥680mm

13.脚靴支撑杆直径≥20mm

14.脚靴尺寸约570\*390\*220mm

15.适用患者体重≤180kg

16.脚靴调节范围≥320mm