项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）北区口腔麻醉自动注射仪采购项目（医工）
项目编号：GN2023-32-6125
数量: 1台
技术参数：
[bookmark: _GoBack]（一）、基本要求 口腔局部麻醉系统，计算机控制自动给药。
（二）、技术参数
★1 具有动态压力传感技术，实时反馈注射压力，麻醉注射过程中全程中文语音提示；具有自动保护装置，当注射压力过大时，可自动停止注射。
★2适用于所有口腔传统麻醉方式。提供多个给药模式和速度可选：具备自动巡航功能，可实现自动给药。正常模式，通过脚踩轻重控制注射速度。涡轮模式，均无需手动调节注射压力。
3 具有脚踏控制给药功能及选择注射速度，自动及手动回吸功能、开机自检功能、自动排气功能、教学模式功能、控制及显示功能，使用标准1.70ml和1.80ml卡局式麻药。
4由计算机控制主机、电源线、带有输气管的脚闸三部分组成。
5执笔式操作。
6直接安装麻药套筒和注射针头，多种型号的带LUER-LOCK针头的注射手柄，手柄仅供一次性使用无需高温高压消毒。
（三）、基本配置
主机、脚踏、电源。
（四）耗材及易损件须单独报价
