[bookmark: _GoBack]项目名称：中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）冷凝器比选采购项目（医工）
项目编号：23AT46078005794
数    量：本次1台，单次
技术参数：
1.用途：用于视网膜、睫状体冷冻、眼眶肿瘤冷冻
2.单路输出。
3.液态CO2制冷剂。
4.仪器工作压力为5.1～6.0MPa。
5.冷疗笔探头规格：Φ2、Φ2.5。
6.冷疗笔插头为最新梯度设计，装、卸安全方便。
7.冷疗笔探头最低致冷温度为－75℃；
8.制冷解冻时间均≤6s；
9.具有压力、时间、温度显示功能；
10.具有脚踏开关
11.具有对CO2气体的减压、过滤功能；
12.配置清单：
	1
	主机（含脚踏开关、减压阀内置）
	1套

	2
	.冷疗笔Φ2.（圆头）
	1支

	3
	冷疗笔Φ2.5（头）
	1支

	4
	电源线
	1根

	5
	输气导管
	1根

	6
	密封圈（Φ10×2.0、Φ14×2.0Φ、16×2.0 ）
	各4只

	7
	排气管
	1根



