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录制对象：对采购人每年晋升正高职称的外科医师(包括中区及各院区(南区、西区、北城)）录制手术视频，每名医师录制3-4个视频，全程录像，视频录制后进行过程标注。采购人提供需录制视频人员名单。 
服务流程
1）成交人安排服务人员与采购人对接，经双方沟通确认现场服务内容及服务时间。
2）成交人现场服务人员与采购人对接现场服务准备事宜，采购人应负责提前获批院内相关流程，包括但不限于：医务处、手术室确认可以进场录制、签署《患者知情同意书》等相关要求。
3）成交人现场服务人员准备相关设备到达现场，根据《现场服务准备清单》与采购人沟通并确认手术视频服务的前期准备资料、摄录手术视频的注意要点、摄录的手术视频数量，保证现场摄录过程的符合技术和管理标准并完成现场摄录服务。
4）现场服务完成后，采购人需要对现场录制情况等相关事项进行确认。
5）成交人现场服务人员完成现场手术视频摄录后，按照《卫生专业技术人员职称评审用手术视频技术规范》（DB34/T 4428-2023）要求（如有最新规范，按照最新规范执行，且价格不予调整。），对录制的视频资料进行标注、生成摘要视频以方便评委评审观看，并保留原始视频资料备查，保证原始视频可追朔性。
6）成交人应对提交的视频进行数据隐私脱敏处理。
7）成交人可为采购人提供视频标注、视频摘要生成、为评委专家提供视频预评审、光盘刻录等服务。
8）采购人可利用成交人平台免费提供的软件自行进行视频标注。

一、录制要求
1.应采用2机位以上进行拍摄，机位设置和设备应满足完整拍摄手术全程的要求。
2.多机位拍摄中，开放手术视频录制至少应有一台为全景摄像，一台为术野摄像；微创内镜手术视频录制至少应有一台为全景摄像，一台为内镜摄像。
3.多机位拍摄应同步录制，并做到音视频同步。
4.手术前，应用全景摄像机先录制患者影像资料，核对患者姓名、住院号、身份识别手环等，并要求与原始病案一致，后录制主刀人着手术衣戴口罩和不戴口罩的360度影像。
5.全景摄像中主刀人的全身影像、术野摄像或内镜摄像中的手术细节特征影像应清晰可辨。
6．手术结束后，主刀人应面对镜头，表明身份，并对手术作简短小结。
7.手术视频的技术及参数要求应包括但不限于：
（1）宜采用H.264/AVC或H.265/AVC进行视频压缩编码；
（2）视频动态最高码流不大于2500 Kbps，最低码流不小于1024 Kbps；
（3）视频帧速率为 25 帧/秒以上；
（4）视频分辨率应不低于1920×1080；
（5）音频压缩应采用AAC格式；
（6）音频采样率不小于 48 KHz，音频码流最小为 128 Kbps；
（7）音频宜采用双声道，可进行混音处理。
二、视频合成
1．全景摄像和术野摄像、内镜摄像的影像应采用画中画模式进行合成，术野摄像（内镜摄像）应为主画面。
2.全景摄像与术野摄像（内镜摄像）两者的音视频应同步。
3.全景摄像与术野摄像（内镜摄像）的画中画画面不应进行切换。

三、视频标注
1.视频标注时应保留视频源文件。
2.视频片头应注明手术主题、职称申报人姓名和单位。
3.采用多种术式时，应在视频中标注不同术式名称。
4.应在手术不同阶段的节点处进行标注，标注的内容包括但不限于组织部位、手术阶段、手术器械、手术动作、动作时长、操作合规性。
5.关键环节的标注应采用语音标注和/或文字标注。
6.应标注手术的每一步骤在视频中相对应的时间。
7.视频标注完成后应一次性完成光盘刻录或一次性上传至托管平台。

四、视频保存
1.视频存储文件可使用flv、MP4、WMV、m4v、avi等通用格式。
2.手术视频资料文件应按职称评审要求统一命名。

五、视频报送
1.手术视频报送时应填写“手术视频评审信息一览表”，并附完整病案。
2.提交的手术视频，参与人员和其单位相关负责人应共同签署手术视频诚信承诺书。
3.提交手术视频时，应同时提供患者病情介绍、手术/操作计划、难度分析和关键步骤介绍和病案报道等手术视频介绍的文字材料。
4.自行制作手术视频采用光盘报送的，光盘应满足 DA/T 38 的要求，类型包括CD-R、DVD-R、DVD+R，光盘的数据内容应符合 GB/T 18894 的要求。
5.自行制作手术视频采用上传至托管平台的，应创建用户专属账户，并进行实名认证。
6.采用指定的托管平台进行制作和报送的，应按照平台操作要求进行录制、合成、标注，并及时进行保存。
7.采用自行制作手术视频上传至托管平台的数据传输应符合 GB/T 35274 的要求，采用指定的托管平台进行制作的信息交互与传输应符合 WS/T 546 的要求。

六、视频存储和应用
1.存储手术视频的光盘，放置环境应满足 GB/T 17678.2 的要求。
2.光盘上的手术视频，播放效果应视野准确、画面清晰、色调分明。
3.存储手术视频的指定托管平台，应为每个用户建立专属账户，并提供足够的存储空间。
4.使用指定托管平台的手术视频开展职称评审时，指定托管平台的功能包括但不限于：
（1）应建立数据访问认证和授权机制，实现身份认证及基于主体的权限控制，区分不同主体对数据访问的权限；
（2）应配置 HDMS 高清视像管理系统；
（3）应能满足考核申请、视频标注和制作、视频上传、视频存储、视频调阅、专家评审等要求。
（4）视频调阅应能进行挑选观看、数据导入导出和数据溯源等；
（5）专家评审时应支持记录、打分、统计、分析等功能；
（6）评审过程中应自动记录包括观看者、观看机构、观看起止时间、观看时长等信息。

七、视频安全
1.手术视频录制过程中应确保卫生专业技术人员手术便利和患者安全。
2.自行制作手术视频，上传指定托管平台时宜采用加密传输方式，加密数据和密钥应分开传输。
3.指定托管平台应使用通过审批的对外端口。
4.宜采用双机备份存储手术视频数据。
5.指定托管平台应符合GB/T 22239 的三级等保要求。
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